Ausschreibungstext 

BUPROFILE schwerlast AL.5.168/50

Pos. ...

BUPROFILE schwerlast AL.5.168/50 liefern und einbauen.

Stabile Aluminiumkonstruktion, Profilsichtbreite 168 mm, Profilhöhe 50 mm, Fugenspiel waagrecht 60 mm (±30 mm), Fugenspiel senkrecht 30 mm (±15 mm), Fugenbreite maximal 140 mm

Der Einbau beinhaltet das Versetzen des Fugenprofils auf bauseits vorgegebene Höhe, das Unterfüttern mit PCC-Mörtel oder CC-Mörtel in einer Schichtdicke bis max. 20 mm, sowie die beidseitige Verdübelung im Abstand von ca. 300 mm.
Untergrundvorbereitung, Anarbeiten des Bodenbelags und notwendige Formstücke werden in gesonderter Position abgerechnet.

Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Tel. +49 8406 9294-0, info@buprofile.de, www.buprofile.de
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Wie vor beschrieben, jedoch Profilausführung Boden-Wand W1 (Z-förmig).

Beschreibung wie vor, jedoch ein Schenkel als Wandanschluss für aufgehendes Bauteil.
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Zulage für Eck-Stück.
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Zulage für T-Stück.
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Zulage für Kreuz-Stück.
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Zulage für Profilwechsel Boden-Wand W1 (Z-förmig).

Ausführung erfolgt Z-förmig (2 Eck-Stücke waagrecht), d.h. Versprung im Fugenverlauf.
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