Ausschreibungstext 

BUPROFILE schwerlast AL.5.210/20

Pos. ...

BUPROFILE schwerlast AL.5.210/20 liefern und einbauen.

Stabile Aluminiumkonstruktion, Profilsichtbreite 210 mm, Profilhöhe 20 mm, Fugenspiel waagrecht 30 mm (-10/+20 mm), Fugenspiel senkrecht 10 mm (±5 mm), Fugenbreite maximal 50 mm

Der Einbau beinhaltet das Versetzen des Fugenprofils auf bauseits vorgegebene Höhe, das Unterfüttern mit PCC-Mörtel oder CC-Mörtel in einer Schichtdicke bis max. 20 mm, sowie die beidseitige Verdübelung im Abstand von ca. 300 mm.
Erstellen der Aussparung, Verfüllen der Aussparung, Anarbeiten des Bodenbelags und notwendige Formstücke werden in gesonderter Position abgerechnet.

Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Tel. +49 8406 9294-0, info@buprofile.de, www.buprofile.de
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Zulage für Eck-Stück.
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Zulage für T-Stück.
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Zulage für Kreuz-Stück.
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