Ausschreibungstext 

BUPROFILE schwerlast ST.6.110/77

Pos. ...

BUPROFILE schwerlast ST.6.110/77 liefern und einbauen.

Material Stahl schwarz, Profilsichtbreite 108 mm, Profilhöhe 76 mm, Fugenspiel waagrecht 13 mm (-5/+8 mm), Fugenbreite maximal 30 mm

Der Einbau beinhaltet das Versetzen des Fugenprofils auf bauseits vorgegebene Höhe, das Unterfüttern mit PCC-Mörtel oder CC-Mörtel in einer Schichtdicke bis max. 20 mm, sowie die beidseitige Verdübelung im Abstand von ca. 300 mm.
Untergrundvorbereitung, Anarbeiten des Bodenbelags und notwendige Formstücke werden in gesonderter Position abgerechnet.

Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Tel. +49 8406 9294-0, info@buprofile.de, www.buprofile.de
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Wie vor beschrieben, jedoch Profilausführung Boden-Wand W3.

Beschreibung wie vor, jedoch ein Schenkel als Wandanschluss für aufgehendes Bauteil.
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Zulage für Eck-Stück.
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Zulage für T-Stück.
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Zulage für Kreuz-Stück.
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Zulage für Profilwechsel Boden-Wand W3.
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