Ausschreibungstext 
BUPROFILE standard AL.1.31/53 Ü G
Pos. ...

BUPROFILE standard AL.1.31/53 Ü G liefern und einbauen.
Aluminiumträgerprofil, EPDM-Dehneinlage glatt grau, Profilsichtbreite 31 mm, Profilhöhe 53 mm (inkl. Überstand), Fugenspiel waagrecht 6 mm (±3 mm), Fugenspiel senkrecht 6 mm (±3 mm), Fugenbreite maximal 30 mm

Der Einbau beinhaltet das Versetzen des Fugenprofils auf bauseits vorgegebene Höhe, das Unterfüttern mit PCC-Mörtel oder CC-Mörtel in einer Schichtdicke bis max. 20 mm, sowie die beidseitige Verdübelung im Abstand von ca. 300 mm.
Bei der Montage enthält das Profil eine oberflächenbündige Dehneinlage. Diese muss vor Verlegen des Oberbelags bauseits vom Bodenleger gegen die getrennt auf Rollen mitgelieferte Überstandseinlage getauscht werden. 
Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Tel. +49 8406 9294-0, info@buprofile.de, www.buprofile.de
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Wie vor beschrieben, jedoch Profilausführung Boden-Wand.

Beschreibung wie vor, jedoch ein Schenkel als Wandanschluss für aufgehendes Bauteil.
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Zulage für Eck-Stück.
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Zulage für T-Stück.
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Zulage für Kreuz-Stück.
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Zulage für Profilwechsel Boden-Wand.
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