Ausschreibungstext 
BUPROFILE standard AL.1.38/123 G
Pos. ...

BUPROFILE standard AL.1.38/123 G liefern und einbauen.

Aluminiumträgerprofil, EPDM-Dehneinlage glatt grau, Profilsichtbreite 41 mm, Profilhöhe 123 mm, Fugenspiel waagrecht 6 mm (±3 mm), Fugenspiel senkrecht 6 mm (±3 mm), Fugenbreite maximal 30 mm
Der Einbau beinhaltet das Versetzen des Fugenprofils auf bauseits vorgegebene Höhe, das Unterfüttern mit PCC-Mörtel oder CC-Mörtel in einer Schichtdicke bis max. 20 mm, sowie die beidseitige Verdübelung im Abstand von ca. 300 mm.
Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Tel. +49 8406 9294-0, info@buprofile.de, www.buprofile.de
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Wie vor beschrieben, jedoch Profilausführung Boden-Wand.

Beschreibung wie vor, jedoch ein Schenkel als Wandanschluss für aufgehendes Bauteil.
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Zulage für Eck-Stück.
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Zulage für T-Stück.
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Zulage für Kreuz-Stück.

... Stück





EP ... €/Stück 




GP ... €

Pos. …

Zulage für Profilwechsel Boden-Wand.
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