Ausschreibungstext 
BUPROFILE standard VA.1.26/31 G
Pos. ...

BUPROFILE standard VA.1.26/31 G liefern und einbauen.

Aluminiumträgerprofil mit Edelstahlprofilkante, EPDM-Dehneinlage glatt schwarz oder grau, Profilsichtbreite 26 mm, Profilhöhe 31 mm, Fugenspiel waagrecht 4 mm (±2 mm), Fugenspiel senkrecht 2 mm (±1 mm), Fugenbreite maximal 20 mm
Der Einbau beinhaltet das Versetzen des Fugenprofils auf bauseits vorgegebene Höhe, das Unterfüttern mit PCC-Mörtel oder CC-Mörtel in einer Schichtdicke von max. 20 mm, sowie die beidseitige Verdübelung im Abstand von ca. 300 mm. 
Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Tel. +49 8406 9294-0, info@buprofile.de, www.buprofile.de
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Zulage für Eck-Stück.
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Zulage für T-Stück.

... Stück





EP ... €/Stück




GP ... €

Pos. ...

Zulage für Kreuz-Stück.
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