Ausschreibungstext 

BUCHBERGER BELAGSTRENNPROFIL V4A BTP1/50
Pos. ...

BUCHBERGER Belagstrennprofil V4A BTP1/50 liefern und einbauen.

Edelstahl V4A, Z-förmig gekantet 35x44x80x4 mm mit angeschweißten Flachstahl 25x4 mm, Losflansch Flachstahl 60x6 mm, Festflansch mit aufgeschweißten Gewindebolzen M12x35 im Abstand von 150 mm, Losflansch gelocht im Abstand der Gewindebolzen
Der Einbau beinhaltet das Versetzen der Konstruktion auf bauseits vorgegebene Höhe, das Unterfüttern mit PCC-Mörtel oder CC-Mörtel in der Stärke von max. 20 mm, sowie die Verdübelung im Abstand von ca. 300 mm. 

Erstellen der benötigten Aussparung, Eindichtarbeiten, Aufschrauben des Losflansches, Anarbeiten des Gussasphalts bzw. Bodenbelags sowie notwendige Formstücke und Zubehör werden in gesonderter Position abgerechnet.

Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Tel. +49 8406 9294-0, info@buprofile.de, www.buprofile.de
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Zulage für Eck-Stück
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Zulage für Endblech h=150 mm
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