Ausschreibungstext 

BUCHBERGER BELAGSTRENNPROFIL VZ BTP2/45
Pos. ...

BUCHBERGER Belagstrennprofil VZ BTP2/45 liefern und einbauen.

Stahl feuerverzinkt, Z-förmig gekantet 35x39x120x4 mm mit angeschweißten Flachstahl 25x4 mm, Auflageschenkel gelocht und gesenkt
Der Einbau beinhaltet das Versetzen der Konstruktion auf bauseits vorgegebene Höhe, das Unterfüttern mit PCC-Mörtel oder CC-Mörtel in der Stärke von max. 20 mm, sowie die Verdübelung im Abstand von ca. 300 mm. 

Erstellen der benötigten Aussparung, Eindichtarbeiten, Anarbeiten des Gussasphalts bzw. Bodenbelags sowie notwendige Formstücke und Zubehör werden in gesonderter Position abgerechnet.

Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Tel. +49 8406 9294-0, info@buprofile.de, www.buprofile.de
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Zulage für Eck-Stück
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Zulage für Endblech h=150 mm
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